JMPI(Ra,Lit,Rc) POUR ULG02

0 SMAR ¡- Ra 1 A ¡- SRAM 2 B ¡- Lit 3 DMAR ¡- A+B 4 DMAR ¡- DRAM 5 SMAR ¡- Rc 6 SRAM ¡- PC 7 A ¡- DRAM 8 B ¡- A+A; Latch CC /C==0 9 PC ¡- A (SVC=1) C==0 9 PC ¡- A (SVC=0) 10 DMAR ¡- PC; PC+ 11 INSTREG ¡- DRAM

JMPI(Ra,Lit,Rc) POUR ULG03 (MODE UTI- LISATEUR, IRQ=0 ET PC31=0)

0 SMAR ¡- Ra 1 A ¡- SRAM 2 B ¡- Lit 3 A ¡- A+B

4 B ¡- UDVP 5 OFF ¡- A 6 UDVP ¡- A 7 B ¡- A /XOR B 8 RMAR ¡- (-1) 9 A ¡- ROM 10 A ¡- A OR B; Latch CC E==0 11 A ¡- (-1) 12 RMAR ¡- A-1 13 SMAR ¡- ROM 14 SRAM ¡- PC 15 A ¡- A-1 16 RMAR ¡- A-1 17 PC ¡- ROM; SVR 18 SPP ¡- PC 19 OFF ¡- PC; PC+ 20 INSTREG E==1 11 A ¡- DRAM 12 B ¡- UCVP 13 SMAR ¡- Rc 14 SRAM ¡- PC 15 OFF ¡- A 16 UCVP ¡- A

17 PC ¡- A 18 B ¡- A /XOR B 19 RMAR ¡- (-1) 20 A ¡- ROM 21 A ¡- A OR B E==0 22 A ¡- (-1)

23 RMAR ¡- A-1 24 SMAR ¡- ROM 25 SRAM ¡- PC 26 A ¡- A-1 27 A ¡- A-1 28 RMAR ¡- A-1 29 PC ¡- ROM; SVR 30 OFF ¡- PC; PC+ 31 INSTREG ¡- DRAM E==1 21 OFF ¡- PC; PC+ 22 INSTREG ¡- DRAM